<http://www.ursus.ru/catalogue/zimnie_rabochie_kostyumy/>

купить

24 Уборщик При выполнении работ по уборке канав:

производственных Костюм хлопчатобумажный с 1

помещений водоотталкивающей пропиткой или

костюм для защиты от воды из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые 6 пар

Ботинки кожаные 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

на 2 года

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке с по поясам

водоотталкивающей пропиткой

Сапоги кожаные утепленные по поясам

65 Слесарь Костюм хлопчатобумажный для защиты от 1

аварийно-вос- общих производственных загрязнений и

становительных механических воздействий или

работ в газовом комбинезон хлопчатобумажный для

хозяйстве защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

Рукавицы комбинированные, или перчатки 12 пар

трикотажные, или перчатки с

полимерным покрытием

Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2

2-го класса защиты

Сапоги резиновые 1 пара

При выполнении работ на

газорегуляторных станциях

(газорегуляторных пунктах, шкафных

распределительных пунктах)

дополнительно:

Ботинки кожаные 1 пара

При выполнении земляных и

изоляционных работ:

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

или сапоги кожаные с жестким

подноском вместо сапог резиновых или

ботинок кожаных

Зимой дополнительно:

Рукавицы утепленные 3 пары

При работе в коллекторах и колодцах

дополнительно:

Гидрокостюм дежурный

76 Главный Халат хлопчатобумажный или халат из 1

диспетчер; смешанных тканей

диспетчер Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

105 Электромонтер Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1

по ремонту и защиты от общих производственных

обслуживанию загрязнений и механических

электрооборудо- воздействий, или костюм

вания хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий, или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 18 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Каска защитная до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные до износа

108 Дворник Костюм хлопчатобумажный для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые 1 пара

Головной убор 1

Рукавицы комбинированные 6 пар

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам