<http://www.ursus.ru/catalogue/zimnie_rabochie_kostyumy/>

 купить

24 Уборщик При выполнении работ по уборке канав:

 производственных Костюм хлопчатобумажный с 1

 помещений водоотталкивающей пропиткой или

 костюм для защиты от воды из

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Перчатки резиновые 6 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 на 2 года

 Зимой дополнительно:

 Костюм на утепляющей прокладке с по поясам

 водоотталкивающей пропиткой

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 65 Слесарь Костюм хлопчатобумажный для защиты от 1

 аварийно-вос- общих производственных загрязнений и

 становительных механических воздействий или

 работ в газовом комбинезон хлопчатобумажный для

 хозяйстве защиты от общих производственных

 загрязнений и механических воздействий

 Рукавицы комбинированные, или перчатки 12 пар

 трикотажные, или перчатки с

 полимерным покрытием

 Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2

 2-го класса защиты

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении работ на

 газорегуляторных станциях

 (газорегуляторных пунктах, шкафных

 распределительных пунктах)

 дополнительно:

 Ботинки кожаные 1 пара

 При выполнении земляных и

 изоляционных работ:

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или сапоги кожаные с жестким

 подноском вместо сапог резиновых или

 ботинок кожаных

 Зимой дополнительно:

 Рукавицы утепленные 3 пары

 При работе в коллекторах и колодцах

 дополнительно:

 Гидрокостюм дежурный

 76 Главный Халат хлопчатобумажный или халат из 1

 диспетчер; смешанных тканей

 диспетчер Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 105 Электромонтер Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1

 по ремонту и защиты от общих производственных

 обслуживанию загрязнений и механических

 электрооборудо- воздействий, или костюм

 вания хлопчатобумажный для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или костюм

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 18 пар

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Каска защитная до износа

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные до износа

 108 Дворник Костюм хлопчатобумажный для защиты от 1

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий или костюм

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 Головной убор 1

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам